奉贤新城区域房建项目评比检查汇总表

序号	工程名称	建设单位	施工单位	监理单位	质量创优（40+4）	安全文明（40+4）	绿色施工（20+2）	智慧工地（20）	总分

审核人： 制表人： 日期

表1-1

奉贤新城区域房建项目质量创优检查评分表

工程名称： 施工单位：

序号	检查项目	检查主要内容	扣分标准	检查情况	标准分	实得分
1	施工管理资料	施工组织设计、施工方案、技术交底和施工日志等	发现施工组织设计、施工方案每少编制1份，扣0.5分/份； 发现审核审批不符要求，扣0.5分/份； 3）技术交底未落实，扣0.5分/项 日志记录不详实，扣0.5分/项	3
2	施工技术资料	图纸会审和设计交底、设计变更、测量复核记录、地基与基槽验收记录等	1）不经过设计单位，擅自变更，扣1分 2）图纸错缺、交底深度缺陷，扣0.5分/项 3）测量复核记录不全，扣0.5分/项 4）基槽验收未签字确认，开展下道工序，扣0.5分/项	2
3	原材料、构配件管理；见证取样和送检	钢筋、商品混凝土、防水材料、墙体材料、排水管、电工套管、桩基、PC构件等材料管理、见证取样制度执行等	1）材料台帐记录不全，扣0.5分； 2）发现材料产品质量证明作假，扣0.5分/项 3）发现材料未送样检测，扣0.5分/批次	3
4	质量验收记录	检验批、分项、分部验收及隐蔽工程验收记录等	1）发现一次隐蔽工程验收资料不实，扣0.5分 2）发现一次检验批验收做假资料扣0.5分 3）发现一次参与验收人员不具备相应资格，扣0.5分	3
5	标准养护室配置状况	养护室设施、试块制作、温度、湿度等相关记录	1）标养室不合格，扣0.5分 2）发现制作试块弄虚作假，扣2分	2
6	创优管理	区优质结构创建面积达到总面积50%，未到创建时间节点的能提供相关证明材料（合同约定、创优方案等）。	本项为否决项，不符合本项不得分	2
7	小计	15

检查人： 被查人： 年 月 日

表1-2

奉贤新城区域房建项目质量评比检查评分表

工程名称： 施工单位：

序号	检查项目	检查主要内容	扣分标准	检查情况	标准分	实得分
1	地基与基础	桩基工程，支护结构，土方工程，地下防水	主控项：灌注桩钢筋与成孔质量，支护结构严重变形，土方开挖未按方案实施，防水层厚度等，扣0.8分/项	4
一般项：预制桩裂缝，支护结构渗水开裂，土方开挖分层与放坡比例，卷材起鼓起翘、保护层脱落等，扣0.4分/项
否决项：桩基承载力不符合设计要求，基坑发生险情，该检查项目不得分
2	现浇结构二次结构	1. 模板工程	主控项：模板支架的安装质量、模板基础等，扣0.8分/项	8
一般项：模板接缝、模板表面、隔离剂等，扣0.4分/次
2. 钢筋工程	主控项：受力钢筋规格数量、锚固等，扣0.8分/项
一般项：安装偏差等，扣0.4分/项
3. 现浇砼工程	主控项：砼强度等级、试件取样及留置等，扣0.8分/项
一般项目：后浇带留置、混凝土养护等，扣0.4分/项
4. 砌体工程	主控项：材料使用、砂浆饱满度、转角处砌筑、拉结筋设置等，扣0.8分/项
一般项：砌体表面质量、位置、灰缝厚度等，扣0.4分/项
否决项：使用不合格钢筋，试块强度等级不满足设计要求，该检查项目不得分
3	装配式结构	PC装配式结构	主控项：砼实体强度、节点连接质量、灌浆施工质量、外墙接缝施工质量、灌浆与吊装施工间隔、临时支撑拉结、连接钢筋及现浇部位钢筋施工质量等，扣0.8分/项	6
一般项：构件外观缺陷、位置、尺寸偏差等，扣0.4分/项
钢结构安装工程	主控项：构件质量、焊接质量、内部缺陷、螺栓连接质量、抗滑移系数等，扣0.8分/项
一般项：构件外观质量、焊缝外观缺陷、螺栓丝扣外露情况等，扣0.4分/项
否决项：构件结构性能检测报告、连接接头报告不符合，该检查项目不得分
4	安装工程	1. 给排水工程	主控项：材料质量、给排水系统水压、灌水、通水试验、排水坡度等，扣0.8分/项	3
一般项：管道支吊架、水表安装等，扣0.4分/项
2. 电气与弱电工程	主控项：材料质量、导管焊接、套管设置等，扣0.8分/项
一般项：导管弯曲半径、支架、连接盒等，扣0.4分/项
否决项：材料弄虚作假，使用不合格产品，该检查项目不得分
5	屋面工程装饰工程 节能工程	屋面、外墙保温、门窗	主控项：安装锚固件数量、保温板厚度等，扣0.8分/项	4
一般项：保温板接缝、耐碱网格布，屋面坡向不合理、开裂及渗漏，门窗安装精度、使用功能及渗漏，外墙对拉螺栓孔渗漏、实测及观感质量不符合要求，扣0.4分/项
否决项：原材料、性能复试不合格，或使用禁用材料，该检查项目不得分
6	小计	25
7	加分项	1.建筑面积5万平方米以上区优质结构创建面积每超10%，加0.4分；创建了市级优质结构工程（包括金钢奖）的，每万平方米加0.5分。2.应用高新技术，提供高新技术认定材料，加1分/项。总加分不超过4分。	4
8	合计	40+4

检查人： 被查人： 年 月 日

表2-1

奉贤新城区域房建项目安全文明检查评分表

工程名称： 施工单位：

序号	检查项目	检查主要内容	扣分标准	检查情况	标准分	实得分
1	建设单位首要责任制	建设单位未落实安全首要责任制，未按规定配备项目负责人、专职持证安全主管，未建立安全生产管理体系明确安全管理职责和考核制度，未与参建方签订安全管理协议、未每周组织安全工作例会、未每周牵头组织安全巡检隐患排查等工作，本项不得分； 建设单位向施工单位提供工程款支付担保。	1项为否决项，不符合本大项不得分，2项为保证项，不符合扣0.5/项；	2
2	综合管理	施工、监理单位建立关键岗位人员台账，人员考核证书和特种作业人员证件齐全有效； 现场设置危大工程告示牌并及时更新； 年度施工现场安全整治重点应排查整治到位，对监理或监督部门签发的整改通知及时闭合。 一类人员综合考勤率低于80%。（每低10%扣0.2）	1-4项为保证项，不符合扣0.5/项；	2
3	安全管理	高处坠落事故预防安全管理措施未按要求落实； 正在施工的超过一定规模的危险性较大分部分项工程未按规定编制、审核、论证专项施工方案或未按专项方案要求施工、验收； 工程施工期间对各类管线未落实安全保护措施； 有限空间作业的施工工程和改扩建工程中承重结构拆除工程应列入危大工程管理； 施工人员安全教育、培训和考核记录齐全，上岗前安全技术交底手续齐全； 制定应急预案，事故应急救援预案可操作性强； 近期重要文件、重点工作宣传学习并落实到位。	第1-3项为否决项，不符合，本大项不得分；其余项为保证项，不符合扣0.5/项	5
4	机械管理	未按规定对塔式起重机、流动式起重机械的吊具、索具，人货施工升降机起升钢丝绳，以及上述机械对应的各类安全保护装置检查、维护和保养； 建筑起重机械应取得检测报告，并经验收合格后方可使用； 3. 建筑起重机械日常检查、年检、维保符合要求。	第1项为否决项，不符合本大项不得分；2-3项为保证项，不符合扣0.5/项；	2
5	监理工作	1. 总监理工程师、安全监理员按规定在岗； 2. 编制监理实施细则，定期编制监理月报或报送监理专报； 3. 按规定审查总、分包单位安全生产许可证、三类人员证书，未按规定审查特种作业人员有效上岗证、登高作业人员健康证等； 4. 建立危大工程安全管理档案、依据实施细则开展危大工程巡视检查、督促施工单位及时落实重大危险源控制措施。	1-4项为保证项，不符合扣0.5/项；	2
6	创优管理	按规定创建区级文明工地，未到创建时间节点的能提供相关证明材料（合同约定、创优方案等）。	本项为否决项，不符合本项不得分	2
7	小计	15

检查人： 被查人： 年 月 日

表2-2

奉贤新城区域房建项目评比安全文明检查评分表

工程名称： 施工单位：

序号	检查项目	检查主要内容	扣分标准	检查情况	标准分	实得分
1	脚手架	1.立杆基础满足方案要求，扫地杆设置规范，不积水；2.架体与建筑物拉结牢固可靠；3、杆件间距与剪刀撑角度符合规范；4.脚手板铺设规范、防护栏杆设置齐全；5.横向水平杆、杆件连接满足要求；6、层间防护严密；7、构配件检测合格，无锈蚀；8.设置专用上下通道。	1-5项为保证项，不符合扣0.5/项；其余为一般项，不符合扣0.2/项	3
2	基坑工程	1.基坑支护满足现场实际；2.降排水按方案布置，排水沟设置规范；3.基坑开挖分层作业；4.坑边材料堆载、施工机具行走满足要求；5.安全防护措施设置到位；6.基坑监测数据真实；7.支撑拆除方式选择合理；8.现场作业环境满足条件	1-5项为保证项，不符合扣0.5/项；其余为一般项，不符合扣0.2/项	3
3	模板支架	1.8米以上高支模采用盘扣架；2.后浇带的模板及支架应独立设置；3.支架基础坚实平稳，承载力满足要求；4.支架整体稳定，高宽比、自由端满足要求；5.施工荷载符合要求；6.杆件连接紧固；7.顶托与底座匹配；8 构配件检测合格，无锈蚀；	第1-2项为否决项，不符合本大项不得分；3-4项为保证项，不符合扣0.5/项；其余为一般项，不符合扣0.2/项	3
4	高处作业	1.施工现场人员正确佩戴安全帽；2.安全网材质符合标准、张挂整洁；3.现场配备安全带，高处作业人员正确使用；4.现场临边、洞口、通道口防护严密；5.攀登、悬空作业辅助设施齐全；6.操作平台设计、搭设满足规范；7.悬挑式物料钢平台设计、搭设满足规范。	1-7项均为保证项，不符合扣0.5/项	3
5	临时用电	1.外电防护满足安全距离；2. 接地与接零保护系统设置规范；3.配电线路敷设、接头强度满足要求；4.采用三级配电两级保护，配电箱与开关箱材质、电器元件参数符合要求；5.配电室设置规范，防火等级达标；6.现场照明满足动照分开、配置应急照明。	1-4项为保证项，不符合扣0.5/项；其余为一般项，不符合扣0.2/项	3
6	施工机械	1.安全、限位装置齐全有效；2.防护设施满足规范；3.附墙装置与说明书保持一致；4.钢丝绳保养规范，防脱装置齐全；5.基础制作、验收规范；6.电气安全满足要求；7.通讯联络装置有效畅通。	1-4项为保证项，不符合扣0.5/项；其余为一般项，不符合扣0.2/项	3
7	起重吊装	1.起重机械选型合理，装置齐全；2.钢丝绳保养符合要求；3.索具编制长度满足规范；4.作业环境安全可靠；5.作业人员持证上岗；6.起重吊装过程管控满足安全生产条件；7.高处作业满足规范；8.构件码放规范；9.警戒监护设置合理。	1-5项为保证项，不符合扣0.5/项；其余为一般项，不符合扣0.2/项	3
8	文明施工	1.生活设施齐全，工地食堂、生活区和施工现场严禁使用液化（石油）气罐；2.现场围挡坚固、整齐；3.封闭管理规范；4.场地硬化、畅通、不积水；5.材料管理符合总体策划；6.现场办公与住宿分隔合理，卫生条件好；7.现场防火措施到位；8.综合治理责任到人；9.公示标牌设置齐全；10.社区服务、施工不扰民措施到位。	第1项为否决项，不符合本大项不得分；2-6项为保证项，不符合扣0.5/项；其余为一般项，不符合扣0.2/项	4
9	小计	25
10	加分项	1. 创建市级文明工地，加1分；2.评比周期内项目已承办区观摩的加2分；3.评比周期内项目已承办市观摩的加4分；总加分不超过4分。	3-6项目加分项需在项目小程序中进行检查是否落实	4
11	合计	40+4

检查人： 被查人： 年 月 日

表3

奉贤新城区域房建项目绿色施工检查评分表

工程名称： 施工单位：

序号	检查项目	检查主要内容	扣分标准	检查情况	标准分	实得分
1	绿色施工管理	编制审批节约型工地绿色施工的专项施工方案；设置绿色施工(节约型工地)公示牌	本项为否决项，不符合扣2分	2
2	节能与能源利用	按施工、生活、办公区域分路供电，有分路计量装置；2. 有原始记录和月度台帐，数据真实（提供佐证材料），定期核算、分析对比；3.建立施工机械设备各项管理制度。4. 合理配置各类用能设备、节能型灯具和施工照明器具。	不符合扣0.5分/项	2
3	节水与水资源利用	1.施工、生活、办公分路供水、分区域设置、分别计量，建立台帐；2.施工区和生活区分别有再利用水源的收集系统、装置和计量；3. 现场供水管网布置合理,施工中采用节水施工工艺,现场喷洒路面,绿化浇灌不使用自来水；4.采用节水型产品。	不符合扣0.5分/项	2
4	节材与材料资源利用	1. 采用直螺纹、电渣压力焊等钢筋连接技术等；2. 使用以竹代木、以塑代木等新型模板体系；3.提高木模周转使用次数有依据；4.短木方接长再利用，有量化记录。	不符合扣0.5分/项	2
5	节地与土地资源保护	材料的使用符合设计及禁限材料使用规定。	本项为否决项，不符合扣2分	2
6	环境保护	1.现场有沉淀池、隔油池、化粪池等处理设施；2.化学品等有毒材料、油料的储存地有隔水防漏防渗措施；3.边坡支护考虑隔水,基坑降水视情况进行利用和回灌；4. 制定建筑垃圾减量化预测计划,做好现场对建筑垃圾的分类，现场设置封闭式生活垃圾容器，实行袋装化；5. 施工裸土及时覆盖或种植，无破坏地下管道、管线行为；6.油漆、涂料、电池、墨盒等回收处理有专项措施。	不符合扣0.5分/项；	3
7	废弃混凝土回收利用	1.符合条件的项目应当选择本市建筑废弃混凝土再生处理达标场所签订《建筑废弃混凝土再生处理合同》；2.取得施工许可证3个月内上报放弃混凝土处置信息；3.废弃混凝土已进行外运处置，及时上报履约信息；4.履约量与实际外运量一致。	第一项为否决项，不符合扣4分；其余不符合扣1分/项	4
8	节约人力资源	严格落实现场人员实名制管理，关键岗位持证上岗； 2. 做好劳务用工计划，控制现场零星用工。	不符合扣0.5分/项	1
9	创优管理	根据绿色施工创优要求，创建区绿色施工（节约型）工地，未到创建时间节点的能提供相关证明材料（合同约定、创优方案等）。	本项为否决项，不符合本项不得分	2
10	小计	20
11	加分项	创建了市级绿色工地。	2
12	合计	20+2

检查人： 被查人： 年 月 日

表4

奉贤新城区域房建项目智慧工地检查评分表

工程名称： 施工单位：

序号	检查项目	检查主要内容	扣分标准	检查情况	标准分	实得分
1	视频监控系统	1.总量≧4路，5万m²以下4台，每增5万m²加2台；2.全景≧1路，每3台塔吊设一个球机；3.施工区大门≧2路，枪机；4.人员出入口≧1路，枪机，拍摄清晰，且存储时间不少于15天；5.数据传输模块：所有数据满足区城运中心平台、区智慧工地监管平台对接要求。	此项内容均为保证项，不符合扣1分/项	4
2	塔吊监测	1.塔吊数量≦2台，全数配置；2.塔吊数量≧2台，第一台安装、最后一台拆除和出厂超过5年的塔吊须配置；3.塔吊监测传感器应具备：高度、风速、倾角、吊重、回转、变幅传感器，监测主机具备语音报警、图文显示；4.生物识别模块：人脸识别方式；5.所有数据满足区城运中心平台、区智慧工地监管平台对接要求。	此项内容均为一般项，不符合扣0.4分/项	2
3	升降机监测	1.升降机数量≦2台，全数配置；2.升降机数量≧2台，第一台安装、最后一台拆除和出厂超过5年的升降机须配置；3.监测传感器应具备：防坠在位监测、上下限位监测、高度监测、倾斜监测、载重传感器、监测主机；4.生物识别模块：人脸识别方式；5.所有数据满足区城运中心平台、区智慧工地监管平台对接要求。	此项内容均为一般项，不符合扣0.4分/项	2
4	实名制闸机	1.人员出入口全数安装；闸机箱体厚度：≧1.0mm；闸杆长：500～700mm；2.生物识别模块：非接触式额温检测、人脸识别核验同步的劳务实名制系统；3.信息录入模块：人脸(照片)信息采集设备；4.所有数据满足区城运中心平台、区智慧工地监管平台对接要求；5.对进出人员严格使用门禁系统考勤，能提供完整考勤记录；6.门禁考勤数据是否与市住建委平台对接。	1-3均为一般项，不符合扣0.5分/项；第4-6项为保证项，不符合扣1.5分/项。	6
5	环境监测	1.扬尘噪声一体机监测应具备：风速、风向、温度、湿度、扬尘(PM2.5)、扬尘(PM10)、噪声监测，具备设定浓度和数据异常报警功能；2.数据传输模块：所有数据满足区城运中心平台、区智慧工地监管平台对接要求。	此项内容均为保证项，不符合扣2分/项	4
6	BIM技术应用	1.模型阶段：按施工图建立各专业模型，建模工具支持IFC；2.施工阶段：包含生产管理、安全管理、质量管理、技术管理，并可将上述数据集成到一个平台中；3.竣工交付阶段：通过整合、更新和维护，形成竣工交付BIM模型；4.所有数据满足区智慧工地监管平台对接要求。	此项内容均为一般项，不符合扣0.5分/项	2
7	合计	20

检查人： 被查人： 年 月 日